**Reset password su HREP H264**

**SPEGNERE IL VDR, RIACCENDERE TENENDO PREMUTO I TASTI MENU,DISPLAY E 2**

**FINO A QUANDO COMPARE IL LOGO HONEYWELL**